|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| **和顺茶馆发光字** | **电镀精工发光字1.2mx1.2mx4** | **cm** | **480** |
| **钢架** | **40镀锌热度角铁** | **m** | **36** |
| **变压器** | **400w防水电源** | **台** | **2** |
| **不锈钢造型** | **30不锈钢焊接打磨烤漆造型1.54mx3.6m** | **㎡** | **5.6** |
| **落款标题及生态文明标语** | **不锈钢电镀实体字** | **cm** | **1404** |
| **墙体手绘** | **乳胶漆+丙烯颜料+防水面罩漆** | **㎡** | **45** |
| **屏风** | **进口胡桃木2.4x2m** | **个** | **1** |
| **定制画** | **进口画布+高清vu2.4mx2m** | **㎡** | **9.6** |
| **玻璃门** | **12mm钢化玻璃门+门把手+地弹簧+门框2.2mx1.9m** | **套** | **1** |
| **一楼入口右侧装饰** | **木作基层造型+刮灰找平做漆12mm石膏板+9mm阻燃板+腻子+油漆** | **㎡** | **18** |
| **灯箱** | **铝材烤漆无边框灯箱异形含画面** | **㎡** | **2.2** |
| **假山造型** | **20mm雪弗板+高清uv打印+异形切割** | **㎡** | **3** |
| **灯带** | **12vled阻燃灯带** | **m** | **30** |
| **一楼右侧墙面装饰** | **木作基层造型+刮灰找平做漆12mm石膏板+9mm阻燃板+腻子+油漆** | **㎡** | **24.09** |
| **墙画定制** | **宣绒布uv打印** | **㎡** | **24.09** |
| **灯带** | **嵌入led灯带** | **m** | **40** |
| **灯箱** | **铝材烤漆无边框灯箱异形含画面** | **㎡** | **8.7** |
| **正面墙体装饰** | **木作基层造型+刮灰找平做漆12mm石膏板+9mm阻燃板+腻子+油漆** | **㎡** | **33** |
| **墙画定制** | **宣绒布uv打印** | **㎡** | **33** |
| **灯箱** | **异形磁吸无边框** | **㎡** | **19** |
| **发光字** | **迷你发光字** | **cm** | **568** |
| **灯箱画面** | **高亮灯片uv** | **㎡** | **15** |
| **变压器** | **400w防水电源** | **台** | **4** |
| **卷轴** | **实木烤漆卷轴+绢丝布丝印宽1.5m** | **套** | **1** |
| **牌匾** | **金箔纸奖牌** | **个** | **12** |
| **景观石** | **雪浪石刻字规格1.8mx0.8mx0.4m** | **个** | **1** |
| **景观石运输** | **运输+吊车** | **项** | **1** |
| **照片墙** | **10mm亚克力相框装裱+2mm透明亚克力uv背喷** | **㎡** | **8** |
| **玻璃贴纸** | **3M超透贴高精度uv+单个字体雕刻** | **㎡** | **23** |
| **外墙玻璃美化** | **磨砂贴** | **㎡** | **14** |
| **二楼右侧基层打造** | **木作基层造型+刮灰找平做漆12mm石膏板+9mm阻燃板+腻子+油漆** | **㎡** | **34.8** |
| **右侧灯箱** | **铝材烤漆无边框灯箱异形含画面** | **㎡** | **3.84** |
| **相框展示灯箱** | **铝材烤漆无边框灯箱异形含画面** | **㎡** | **16** |
| **墙体手绘** | **乳胶漆+丙烯颜料+防水面罩漆** | **㎡** | **31.6** |
| **二楼正面基层打造** | **木作基层造型+刮灰找平做漆12mm石膏板+9mm阻燃板+腻子+油漆** | **㎡** | **25** |
| **右侧发光字** | **迷你发光字** | **cm** | **480** |
| **变压器** | **400w防水电源** | **台** | **12** |
| **弧形玻璃门** | **弧度钢化玻璃15mm+40镀锌钢槽热弯+机组轨道拉弯+40不锈钢弯折3.2mx2.6m** | **㎡** | **8.32** |
| **墙体手绘** | **乳胶漆+丙烯颜料+防水面罩漆** | **㎡** | **37** |
| **文化墙弧度基层** | **刮灰找平做漆** | **㎡** | **37** |
| **文化墙灯箱画面** | **铝材无边框灯箱** | **组** | **24** |
| **墙面立体字** | **迷你发光字** | **cm** | **400** |
| **吊顶** | **龙骨+12mm石膏板+9mm阻燃板+腻子+油漆** | **㎡** | **72** |
| **吊顶装饰画面** | **宣绒布卷材+高清uv打印** | **㎡** | **72** |
| **混凝土地坪** | **10cm** | **㎡** | **72** |
| **河道造型** | **环氧树脂地坪漆+丙烯颜料手绘+罩光清漆** | **㎡** | **27** |
| **景观装饰** | **假植物** | **株** | **28** |
| **河道景观石** | **天然白石3-5cm** | **吨** | **1.6** |
| **植物介绍立牌** | **不锈钢烤漆+丝印** | **套** | **8** |
| **吊顶吸顶灯** | **72w松下定制云朵造型吸顶灯** | **个** | **8** |
| **吊顶孔灯** | **12w 雷士 白光孔灯** | **个** | **30** |
| **辅助材料** | **阻燃线管+电箱盒+空开+电线+辅助材料** | **批** | **1** |
| **展板装饰** | **底座50矩管展屏钢架焊接喷塑+不锈钢架烤漆+2.5cm卡布铝合金型材双面+画面看板底板2cm结皮板+高清uv画面 0.96x2.37m** | **套** | **9** |
| **展示柜** | **高精度阻燃密度板烤漆+灯带+背部嵌入电视+高清uv画面1.8mx1.44m** | **个** | **1** |
| **辅助材料** | **2.5平铜线（鸽牌）镀锌螺丝+玻璃胶+阻燃线管线接头等** | **批** | **1** |
| **安装** | **人工安装** | **个** | **42** |
| **方案设计** | **布展效果方案设计** | **项** | **1** |