附件7

井口街道粉尘涉爆企业重点整治事项检查清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： 填报人（签字）： 填报时间： | | | |
| **序号** | **项目** | **检查方式** | **检查情况** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。 | 查阅除尘系统设计图纸、改造方案及现场核查。 |  |
| 2 | 干式除尘系统未规范采用泄爆、惰化、抑爆、抗爆等控爆措施。 | 现场核查。 |  |
| 3 | 除尘系统采用重力沉降方式除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。 | 现场核查。 |  |
| 4 | 铝镁等金属粉尘除尘系统未采用负压除尘方式。其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。 | 现场核查。 |  |
| 5 | 粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，未规范采取杂物去除或火花探测消除等防范点燃源措施。 | 现场核查。 |  |
| 6 | 未按规范制定粉尘清理制度，作业现场和相关设备设施积尘未及时规范清扫。铝镁等金属粉尘的收集、贮存等处置环节未落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防爆措施。 | 查阅粉尘清理制度及清扫记录情况及现场核查。 |  |